PARTES DE LA IGLESIA EXPLICADAS

PLANTA : - es de **cruz latina** de 3 ó 5 naves , separadas por columnas .

- la nave central es más ancha y alta que las laterales .

- en la cabecera existe un remate semicircular denominado **“ábside”**

- a la intersección de las dos naves se le llama **“crucero”**

MUROS : - predomina el muro sobre el vano o ventana .

- no existen muchas ventanas y las que existen son muy pequeñas y se les denomina **“aspilleras” o “saeteras” .**

- son edificios muy sólidos , consistentes y pesados , ya que

pretenden ser la fortaleza de Dios .

- el muro está compuesto generalmente por **“sillares”**

da sensación de fortaleza .

CUBIERTAS : - se utiliza fundamentalmente la **bóveda de cañón** ,y también aunque menos frecuentemente la **bóveda de arista** .

- la bóveda de cañón se forma por la prolongación de arcos de medio punto .

- la bóveda de arista se forma por el cruce de dos bóvedas de cañón

- los ábsides se cubren con **bóveda de horno** o de un cuarto de esfera

- el arco más utilizado es el **arco de medio punto** , que puede aparecer doblado

PORTADAS : - suelen estar formadas por arcos de medio punto doblados que se

denominan **“arquivoltas”**

- los capiteles suelen estar decorados con figuras vegetales , animales humanas .

- el semicírculo comprendido en el arco de medio punto , se le

denomina **“tímpano”** y es lugar donde aparece fundamentalmente

la decoración junto con los capiteles y las arquivoltas .

APOYOS : - se emplea fundamentalmente la columna , pero debido al gran peso que desplaza la bóveda de cañón , se colocan en el exterior los

**“contrafuertes”** .