PARTES DE LA IGLESIA EXPLICADAS

PLANTA : - es de **cruz latina** de 3 ó 5 naves , separadas por columnas .

 - la nave central es más ancha y alta que las laterales .

- en la cabecera existe un remate semicircular denominado **“ábside”**

 - a la intersección de las dos naves se le llama **“crucero”**

MUROS : - predomina el muro sobre el vano o ventana .

 - no existen muchas ventanas y las que existen son muy pequeñas y se les denomina **“aspilleras” o “saeteras” .**

 - son edificios muy sólidos , consistentes y pesados , ya que

 pretenden ser la fortaleza de Dios .

 - el muro está compuesto generalmente por **“sillares”**

 da sensación de fortaleza .

CUBIERTAS : - se utiliza fundamentalmente la **bóveda de cañón** ,y también aunque menos frecuentemente la **bóveda de arista** .

 - la bóveda de cañón se forma por la prolongación de arcos de medio punto .

 - la bóveda de arista se forma por el cruce de dos bóvedas de cañón

 - los ábsides se cubren con **bóveda de horno** o de un cuarto de esfera

 - el arco más utilizado es el **arco de medio punto** , que puede aparecer doblado

PORTADAS : - suelen estar formadas por arcos de medio punto doblados que se

 denominan **“arquivoltas”**

 - los capiteles suelen estar decorados con figuras vegetales , animales humanas .

 - el semicírculo comprendido en el arco de medio punto , se le

 denomina **“tímpano”** y es lugar donde aparece fundamentalmente

 la decoración junto con los capiteles y las arquivoltas .

APOYOS : - se emplea fundamentalmente la columna , pero debido al gran peso que desplaza la bóveda de cañón , se colocan en el exterior los

 **“contrafuertes”** .