
Para intercambiadores de 1 - 4



Para intercambiadores de 1 – 6

