



**FLUJO A TRAVÉS DE UN HAZ DE TUBOS**

Al establecer un método de correlación se retiene el factor de

Transferencia de calor = ()