Tipo de información

DIGITAL=Una señal eléctrica es **digital**, cuando puede variar levemente alrededor de dos valores determinados. Esto dos valores pueden hacerse muy distinto uno del otro, asociándoles a esos dos estados el 1 y el 0 respectivamente, constituyendo así la base para un sistema binario

ANALOGICA=es aquella cuya amplitud (típicamente tensión de una señal que proviene de un transductor y amplificador) puede tomar en principio cualquier valor, esto es, su nivel en cualquier muestra no está limitado a un conjunto finito de niveles predefinidos como es el caso de las señales cuantificadas.