|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No. UNIDAD** | **PLACAS** | **OPERADOR** | **KILOMETRAJE** | **DESTINO** | **FECHA** |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Aspecto Externo** | **SI** | **NO** | **OBSERVACIONES** |
| 1 | Espejos/micas de faros y focos en buenas condiciones |  |  |  |
| 2 | Carrocería en buen estado sin abolladuras |  |  |  |
| 3 | Buen estado de vidrios/limpia parabrisas |  |  |  |
| 4 | Hay fugas de aceite/otros fluidos |  |  |  |
| 5 | Tiene cadena para sostener el cardan |  |  |  |
| 6 | Buen estado de llantas |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Motor y Fluidos** |  |  |  |
| 7 | Aceite de motor (buen nivel y viscosidad) |  |  |  |
| 8 | Correcto (Buen) nivel de aceite de transmisión |  |  |  |
| 9 | Correcto (Buen) nivel de fluidos de frenos/embrague |  |  |  |
| 10 | Correcto (Buen) nivel de refrigerante |  |  |  |
| 11 | Acido de Batería/Borne + protegido |  |  |  |
| 12 | Correcto (Buen) nivel de agua de los limpiadores |  |  |  |
| 13 | Tensión normal de bandas |  |  |  |
| 14 | Conexiones y cables en buen estado |  |  |  |
|  | **Funcionamiento y Sistemas** |  |  |  |
| 15 | Indicador de presión de aceite se apaga en 5 seg. |  |  |  |
| 16 | Funcionan los indicadores: alternador y batería |  |  |  |
| 17 | Funcionan los indicadores: temperatura, combustible, velocidad, RPM |  |  |  |
| 18 | Funcionan luces delanteras (altas y bajas) |  |  |  |
| 19 | Funcionan luces direccionales / Emergencia |  |  |  |
| 20 | Funcionan luces de freno / retroceso / Alarma |  |  |  |
| 21 | Funciona el freno de mano / pie |  |  |  |
| 22 | Funciona el claxon |  |  |  |
| 23 | Buen estado de la transmisión |  |  |  |
| 24 | Buen estado de suspensión y transmisión |  |  |  |
| 25 | Buen estado del sistema de dirección |  |  |  |
|  | **Equipo de Seguridad y Auxilio** |  |  |  |
| 26 | Cables pasa corriente |  |  |  |
| 27 | Caja de Herramienta Básica |  |  |  |
| 28 | Cinturones de seguridad asientos delanteros y traseros de 3 puntos |  |  |  |
| 29 | DriveRight operativo sin Tamper |  |  |  |
| 30 | Tiene botiquín de primeros auxilios |  |  |  |
| 31 | Tiene extintor cargado |  |  |  |
| 32 | Tiene kit de accidentes |  |  |  |
| 33 | Tiene llanta de repuesto / gato / llave de cruz |  |  |  |
| 34 | Tiene triángulos de seguridad o conos |  |  |  |
| 35 | Bloques para calzar |  |  |  |
|  | Documentos del vehículo |  |  |  |
| 36 | Tiene tarjeta de circulación / póliza de seguro vigente |  |  |  |
| 37 | Tiene inspección ambiental |  |  |  |
| 38 | Contactos de emergencia….flujograma de contigencias |  |  |  |
| 39 | Licencia de manejo vigente |  |  |  |