SISTEMAS DE ALTITUDES

llamada altura elipsoidal Superficio (h), y otra altura sobre, geoide o más conocida como altura sobre el nivel Terrestre « (en España se toma el nivel medio en . Alicante) llamada altura ortométrica (H). La diferencia entre ellas es lo que llamamos ondulación del geoide (d) que representa las desviaciones del geoide con respecto al elipsoide de referencia Por tanto la fórmula que liga las alturas es: h=H+d



